**升级方法：**

1. 名字改为 GK860x.bin , copy到TF卡根目录下，
2. 插上卡
3. 按住Power KEY不放，上电(或机子已经通电了，按一下Reset键)
4. 此时会看到两个LED 灯快速闪烁，表示开始升级了，LED 灯不闪了后可以松开Power KEY
5. 此过程不要掉电，**2分钟内**不要按键或任何操作
6. 约2分钟后，两个灯再次快闪，表示升级完成
7. 升级完成后机子会自动重启
8. 如果整个过程没有2分钟，可能没有升级或升级过程不正常，重新开始

